Skip to content

# Struct bluespy_cis_lc3_config

ClassList > bluespy_cis_lc3_config

## Public Attributes

Type | Name
--- | ---
uint32_t | audio_channel_allocation
uint64_t | codec_frames_per_SDU
uint32_t | frame_duration_us
uint32_t | octets_per_codec_frame
uint64_t | presentation_delay_us
uint32_t | sampling_frequency_Hz

## Public Attributes Documentation

### variable audio_channel_allocation

    uint32_t bluespy_cis_lc3_config::audio_channel_allocation;

### variable codec_frames_per_SDU

    uint64_t bluespy_cis_lc3_config::codec_frames_per_SDU;

### variable frame_duration_us

    uint32_t bluespy_cis_lc3_config::frame_duration_us;

### variable octets_per_codec_frame

    uint32_t bluespy_cis_lc3_config::octets_per_codec_frame;

### variable presentation_delay_us

    uint64_t bluespy_cis_lc3_config::presentation_delay_us;

### variable sampling_frequency_Hz

    uint32_t bluespy_cis_lc3_config::sampling_frequency_Hz;

The documentation for this class was generated from the following file `bluespy.h`